Протокол расчета класса опасности отхода
(в соответствии с «Санитарными правилами по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления. СП 2.1.7.1386-03», утвержденными 16.06.03 г.)
Наименование отхода:
[bookmark: bl1] Шлаковый отсев №1
Код вида отхода по ФККО:
[bookmark: bl2] 0000000007672
Наименование вида отхода по ФККО:
[bookmark: bl3] 
Расчет класса опасности отхода выполнен с помощью разработанной НПП «ЛОГУС» программы «Определение класса опасности отходов. Справочник отходов», сертифицированной на соответствие действующим нормативным документам (сертификат соответствия № ЕСС.СС.06.ПП.012 – 08 от 09.10.2008 г., а также сертификат соответствия № ЕСС.СС.06.ПП.06 – 08 от 09.10.2008 г. в составе «Автоматизированной системы управления природоохранной деятельностью»).
Перечень веществ, составляющих отход (далее — компонентов отхода) и их количественное содержание установлены по составу исходного сырья и технологическим процессам его переработки (или по результатам количественного химического анализа в аккредитованной лаборатории), прилагаемых к настоящему протоколу.
Результаты расчета по компонентам отхода (n — количество используемых показателей опасности компонента отхода) приведены в таблице:
	Компонент
	Сод., %
	Ci(мг/кг)
	n
	Xi
	lgWi
	Wi (мг/кг)
	Ki

	[bookmark: rep1]Кальция оксид
	26.000000
	260000.00
	7
	2.750000
	2.100000
	125.893
	2065.246

	Железа гидроксид (III)
	17.100000
	171000.00
	10
	3.000000
	2.400000
	251.189
	680.762

	Магния оксид
	15.100000
	151000.00
	9
	3.100000
	2.520000
	331.131
	456.013

	Алюминия оксид
	10.600000
	106000.00
	10
	3.090909
	2.509091
	322.917
	328.258

	Марганца окись (двуокись)
	2.400000
	24000.00
	12
	2.384615
	1.661538
	45.871
	523.206

	Хрома окись (VI)
	1.060000
	10600.00
	12
	1.846154
	1.015385
	1.000
	10600.000

	Меди оксид II
	0.020000
	200.00
	12
	2.461538
	1.753846
	56.734
	3.525

	Свинца(IV) оксид, Свинца диоксид
	0.010000
	100.00
	12
	2.230769
	1.476923
	29.986
	3.335

	Цинка оксид
	0.060000
	600.00
	12
	2.384615
	1.661538
	45.871
	13.080

	Натрия оксид
	0.300000
	3000.00
	6
	2.857143
	2.228571
	169.267
	17.723

	Никеля оксиды
	0.100000
	1000.00
	12
	1.923077
	1.107692
	1.000
	1000.000

	Кадмия оксид
	0.000300
	3.00
	12
	1.461538
	0.553846
	1.000
	3.000

	Титана оксид
	0.660000
	6600.00
	11
	3.500000
	3.000000
	1000.000
	6.600

	Кремния диоксид
	26.500000
	265000.00
	9
	3.000000
	2.400000
	251.189
	1054.983



	Суммарный %:
	[bookmark: sum1]99.910300
	Суммарный индекс опасности К отхода:
	[bookmark: sum2]16755.731


[bookmark: end1]Класс опасности отхода:	"II"
Ранжирование отхода по классам опасности по величине К проведено в соответствии с таблицей:
	Класс опасности отхода
	Суммарный индекс опасности отхода (К)

	I
	K > 50000

	II
	50000 >= K > 1000

	III
	999 >= K >= 100

	IV
	100 > K


Суммарный индекс опасности К отхода рассчитан по следующей формуле:
К = K1  + K2  +..........+ Кn,
где	К		—	суммарный индекс опасности отхода;
		K1, K2, Кn	—	показатели опасности веществ, составляющих отход (компонент).
Показатель Ki опасности компонента отхода рассчитан по формуле:
Ki = Ci / Wi,
где	Ci	—	концентрация i-тогo компонента отхода (мг/кг отхода);
	Wi	—	коэффициент степени опасности i-того компонента отхода. Размерность коэффициента степени опасности для ОПС условно принимается как мг/кг.
Для определения коэффициента степени опасности компонента отхода Wi по каждому компоненту отхода устанавливаются токсикологические, санитарно-гигиенические и физико-химические показатели опасности.
[bookmark: rep2] 

Токсикологические, санитарно-гигиенические и физико-химические показатели опасности компонента:  Кальция оксид

	№ п/п
	Наименование первичного показателя опасности компонента отхода
	Значение показателя опасности по данному компоненту отхода
	Балл
	Использованная литература,
№ по перечню

	1.
	ПДКп (ОДК*) (мг/кг)
	-
	-
	-

	2.
	ПДКв (ОДУ) (мг/л)
	-
	-
	-

	3.
	ПДКр.з. (мг/м3)
	1.0000000
	2
	[56]

	4.
	ПДКс.с.(ПДКм.р., ОБУВ) (мг/м3)
	0.3000000
	3
	[61]

	5.
	Класс опасн.в воде(хоз-пит. использования)
	-
	-
	-

	6.
	Класс опасности в рабочей зоне
	2
	2
	[56]

	7.
	Класс опасности в атмосферном воздухе 
	-
	-
	-

	8.
	Класс опасности в почве
	-
	-
	-

	9.
	DL50 (мг/кг)
	500.00000
	3
	[92]

	10.
	CL50 (мг/м3)
	-
	-
	-

	11.
	Канцерогенность
	-
	-
	-

	12.
	Lg(S, мг/л / ПДКв, мг/л)
	-
	-
	-

	13.
	Lg(Снac, мг/м3 / ПДКр.з)
	-
	-
	-

	14.
	ПДКв.р. (мг/л)
	-
	-
	-

	15.
	DL50skin  (мг/кг)
	-
	-
	-

	16.
	CL50W (мг/л/96ч)
	999.0
	4
	[92]

	17.
	Lg(Снас, мг/м3 / ПДКс.с. или ПДКм.р.)
	-
	-
	-

	18.
	КВИО
	-
	-
	-

	19.
	lg Kow (oктaнoл/вoдa)
	-
	-
	-

	20.
	Персистентность: трансформация в окружающей среде
	с токс.близкой к токс.исходн.вещества
	3
	[92]

	21.
	Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке
	накопление в одном звене
	3
	[92]

	22.
	Мутагенность
	-
	-
	-

	23.
	ПДКпп в продуктах питания (мг/кг)
	-
	-
	-

	24.
	Информационное обеспечение
	
	2
	-



Токсикологические, санитарно-гигиенические и физико-химические показатели опасности компонента:  Железа гидроксид (III)

	№ п/п
	Наименование первичного показателя опасности компонента отхода
	Значение показателя опасности по данному компоненту отхода
	Балл
	Использованная литература,
№ по перечню

	1.
	ПДКп (ОДК*) (мг/кг)
	-
	-
	-

	2.
	ПДКв (ОДУ) (мг/л)
	0.300000
	3
	[58]

	3.
	ПДКр.з. (мг/м3)
	10.0000000
	3
	[56]

	4.
	ПДКс.с.(ПДКм.р., ОБУВ) (мг/м3)
	0.0400000
	2
	[60]

	5.
	Класс опасн.в воде(хоз-пит. использования)
	3
	3
	[58]

	6.
	Класс опасности в рабочей зоне
	4
	4
	[56]

	7.
	Класс опасности в атмосферном воздухе 
	3
	3
	[60]

	8.
	Класс опасности в почве
	-
	-
	-

	9.
	DL50 (мг/кг)
	95.00000
	2
	[14]

	10.
	CL50 (мг/м3)
	-
	-
	-

	11.
	Канцерогенность
	-
	-
	-

	12.
	Lg(S, мг/л / ПДКв, мг/л)
	-3.18
	4
	-

	13.
	Lg(Снac, мг/м3 / ПДКр.з)
	-
	-
	-

	14.
	ПДКв.р. (мг/л)
	-
	-
	-

	15.
	DL50skin  (мг/кг)
	-
	-
	-

	16.
	CL50W (мг/л/96ч)
	-
	-
	-

	17.
	Lg(Снас, мг/м3 / ПДКс.с. или ПДКм.р.)
	-
	-
	-

	18.
	КВИО
	-
	-
	-

	19.
	lg Kow (oктaнoл/вoдa)
	-
	-
	-

	20.
	Персистентность: трансформация в окружающей среде
	с токс.близкой к токс.исходн.вещества
	3
	[14]

	21.
	Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке
	накопление в одном звене
	3
	[14]

	22.
	Мутагенность
	-
	-
	-

	23.
	ПДКпп в продуктах питания (мг/кг)
	-
	-
	-

	24.
	Информационное обеспечение
	
	3
	-



Токсикологические, санитарно-гигиенические и физико-химические показатели опасности компонента:  Магния оксид

	№ п/п
	Наименование первичного показателя опасности компонента отхода
	Значение показателя опасности по данному компоненту отхода
	Балл
	Использованная литература,
№ по перечню

	1.
	ПДКп (ОДК*) (мг/кг)
	-
	-
	-

	2.
	ПДКв (ОДУ) (мг/л)
	-
	-
	-

	3.
	ПДКр.з. (мг/м3)
	4.0000000
	3
	[56]

	4.
	ПДКс.с.(ПДКм.р., ОБУВ) (мг/м3)
	0.0500000
	2
	[60]

	5.
	Класс опасн.в воде(хоз-пит. использования)
	-
	-
	-

	6.
	Класс опасности в рабочей зоне
	4
	4
	[56]

	7.
	Класс опасности в атмосферном воздухе 
	3
	3
	[60]

	8.
	Класс опасности в почве
	-
	-
	-

	9.
	DL50 (мг/кг)
	10000.00000
	4
	[92]

	10.
	CL50 (мг/м3)
	-
	-
	-

	11.
	Канцерогенность
	есть вероятность для животных
	3
	[92]

	12.
	Lg(S, мг/л / ПДКв, мг/л)
	-
	-
	-

	13.
	Lg(Снac, мг/м3 / ПДКр.з)
	-
	-
	-

	14.
	ПДКв.р. (мг/л)
	40.00000000
	4
	[12]

	15.
	DL50skin  (мг/кг)
	-
	-
	-

	16.
	CL50W (мг/л/96ч)
	-
	-
	-

	17.
	Lg(Снас, мг/м3 / ПДКс.с. или ПДКм.р.)
	-
	-
	-

	18.
	КВИО
	-
	-
	-

	19.
	lg Kow (oктaнoл/вoдa)
	-
	-
	-

	20.
	Персистентность: трансформация в окружающей среде
	с токс.близкой к токс.исходн.вещества
	3
	[92]

	21.
	Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке
	накопление в нескольких звеньях
	2
	[92]

	22.
	Мутагенность
	-
	-
	-

	23.
	ПДКпп в продуктах питания (мг/кг)
	-
	-
	-

	24.
	Информационное обеспечение
	
	3
	-



Токсикологические, санитарно-гигиенические и физико-химические показатели опасности компонента:  Алюминия оксид

	№ п/п
	Наименование первичного показателя опасности компонента отхода
	Значение показателя опасности по данному компоненту отхода
	Балл
	Использованная литература,
№ по перечню

	1.
	ПДКп (ОДК*) (мг/кг)
	-
	-
	-

	2.
	ПДКв (ОДУ) (мг/л)
	0.200000
	3
	[58]

	3.
	ПДКр.з. (мг/м3)
	2.0000000
	3
	[56]

	4.
	ПДКс.с.(ПДКм.р., ОБУВ) (мг/м3)
	0.0100000
	2
	[60]

	5.
	Класс опасн.в воде(хоз-пит. использования)
	3
	3
	[58]

	6.
	Класс опасности в рабочей зоне
	3
	3
	[56]

	7.
	Класс опасности в атмосферном воздухе 
	2
	2
	[60]

	8.
	Класс опасности в почве
	-
	-
	-

	9.
	DL50 (мг/кг)
	-
	-
	-

	10.
	CL50 (мг/м3)
	-
	-
	-

	11.
	Канцерогенность
	-
	-
	-

	12.
	Lg(S, мг/л / ПДКв, мг/л)
	0.00
	4
	-

	13.
	Lg(Снac, мг/м3 / ПДКр.з)
	-99.99
	4
	-

	14.
	ПДКв.р. (мг/л)
	0.04000000
	3
	[12]

	15.
	DL50skin  (мг/кг)
	-
	-
	-

	16.
	CL50W (мг/л/96ч)
	-
	-
	-

	17.
	Lg(Снас, мг/м3 / ПДКс.с. или ПДКм.р.)
	-99.99
	4
	-

	18.
	КВИО
	-
	-
	-

	19.
	lg Kow (oктaнoл/вoдa)
	-
	-
	-

	20.
	Персистентность: трансформация в окружающей среде
	-
	-
	-

	21.
	Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке
	-
	-
	-

	22.
	Мутагенность
	-
	-
	-

	23.
	ПДКпп в продуктах питания (мг/кг)
	-
	-
	-

	24.
	Информационное обеспечение
	
	3
	-



Токсикологические, санитарно-гигиенические и физико-химические показатели опасности компонента:  Марганца окись (двуокись)

	№ п/п
	Наименование первичного показателя опасности компонента отхода
	Значение показателя опасности по данному компоненту отхода
	Балл
	Использованная литература,
№ по перечню

	1.
	ПДКп (ОДК*) (мг/кг)
	700.000000
	3
	[1]

	2.
	ПДКв (ОДУ) (мг/л)
	0.100000
	2
	[58]

	3.
	ПДКр.з. (мг/м3)
	0.0500000
	1
	[56]

	4.
	ПДКс.с.(ПДКм.р., ОБУВ) (мг/м3)
	0.0010000
	1
	[60]

	5.
	Класс опасн.в воде(хоз-пит. использования)
	3
	3
	[58]

	6.
	Класс опасности в рабочей зоне
	1
	1
	[56]

	7.
	Класс опасности в атмосферном воздухе 
	2
	2
	[60]

	8.
	Класс опасности в почве
	3
	3
	[2]

	9.
	DL50 (мг/кг)
	3478.00000
	3
	[92]

	10.
	CL50 (мг/м3)
	-
	-
	-

	11.
	Канцерогенность
	-
	-
	-

	12.
	Lg(S, мг/л / ПДКв, мг/л)
	3.95
	2
	-

	13.
	Lg(Снac, мг/м3 / ПДКр.з)
	-99.99
	4
	-

	14.
	ПДКв.р. (мг/л)
	0.01000000
	2
	[12]

	15.
	DL50skin  (мг/кг)
	-
	-
	-

	16.
	CL50W (мг/л/96ч)
	-
	-
	-

	17.
	Lg(Снас, мг/м3 / ПДКс.с. или ПДКм.р.)
	-99.99
	4
	-

	18.
	КВИО
	-
	-
	-

	19.
	lg Kow (oктaнoл/вoдa)
	-
	-
	-

	20.
	Персистентность: трансформация в окружающей среде
	-
	-
	-

	21.
	Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке
	накопление в нескольких звеньях
	2
	[92]

	22.
	Мутагенность
	-
	-
	-

	23.
	ПДКпп в продуктах питания (мг/кг)
	-
	-
	-

	24.
	Информационное обеспечение
	
	4
	-



Токсикологические, санитарно-гигиенические и физико-химические показатели опасности компонента:  Хрома окись (VI)

	№ п/п
	Наименование первичного показателя опасности компонента отхода
	Значение показателя опасности по данному компоненту отхода
	Балл
	Использованная литература,
№ по перечню

	1.
	ПДКп (ОДК*) (мг/кг)
	0.050000
	1
	[122]

	2.
	ПДКв (ОДУ) (мг/л)
	0.050000
	2
	[109]

	3.
	ПДКр.з. (мг/м3)
	0.0100000
	1
	[56]

	4.
	ПДКс.с.(ПДКм.р., ОБУВ) (мг/м3)
	0.0015000
	1
	[60]

	5.
	Класс опасн.в воде(хоз-пит. использования)
	3
	3
	[109]

	6.
	Класс опасности в рабочей зоне
	1
	1
	[56]

	7.
	Класс опасности в атмосферном воздухе 
	1
	1
	[60]

	8.
	Класс опасности в почве
	2
	2
	[2]

	9.
	DL50 (мг/кг)
	80.00000
	2
	[92]

	10.
	CL50 (мг/м3)
	-
	-
	-

	11.
	Канцерогенность
	доказана для человека
	1
	[63]

	12.
	Lg(S, мг/л / ПДКв, мг/л)
	7.52
	1
	-

	13.
	Lg(Снac, мг/м3 / ПДКр.з)
	-99.99
	4
	-

	14.
	ПДКв.р. (мг/л)
	0.02000000
	3
	[12]

	15.
	DL50skin  (мг/кг)
	-
	-
	-

	16.
	CL50W (мг/л/96ч)
	-
	-
	-

	17.
	Lg(Снас, мг/м3 / ПДКс.с. или ПДКм.р.)
	-99.99
	4
	-

	18.
	КВИО
	-
	-
	-

	19.
	lg Kow (oктaнoл/вoдa)
	-
	-
	-

	20.
	Персистентность: трансформация в окружающей среде
	-
	-
	-

	21.
	Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке
	накопление в одном звене
	3
	[14]

	22.
	Мутагенность
	есть возможн.проявления для животных
	3
	[92]

	23.
	ПДКпп в продуктах питания (мг/кг)
	0.200
	2
	[45]

	24.
	Информационное обеспечение
	
	4
	-



Токсикологические, санитарно-гигиенические и физико-химические показатели опасности компонента:  Меди оксид II

	№ п/п
	Наименование первичного показателя опасности компонента отхода
	Значение показателя опасности по данному компоненту отхода
	Балл
	Использованная литература,
№ по перечню

	1.
	ПДКп (ОДК*) (мг/кг)
	3.000000
	1
	[1]

	2.
	ПДКв (ОДУ) (мг/л)
	1.000000
	3
	[109]

	3.
	ПДКр.з. (мг/м3)
	0.5000000
	2
	[56]

	4.
	ПДКс.с.(ПДКм.р., ОБУВ) (мг/м3)
	0.0020000
	1
	[60]

	5.
	Класс опасн.в воде(хоз-пит. использования)
	3
	3
	[109]

	6.
	Класс опасности в рабочей зоне
	2
	2
	[56]

	7.
	Класс опасности в атмосферном воздухе 
	2
	2
	[60]

	8.
	Класс опасности в почве
	2
	2
	[2]

	9.
	DL50 (мг/кг)
	140.00000
	2
	[27]

	10.
	CL50 (мг/м3)
	-
	-
	-

	11.
	Канцерогенность
	-
	-
	-

	12.
	Lg(S, мг/л / ПДКв, мг/л)
	0.00
	4
	-

	13.
	Lg(Снac, мг/м3 / ПДКр.з)
	-99.99
	4
	-

	14.
	ПДКв.р. (мг/л)
	0.00100000
	2
	[12]

	15.
	DL50skin  (мг/кг)
	-
	-
	-

	16.
	CL50W (мг/л/96ч)
	-
	-
	-

	17.
	Lg(Снас, мг/м3 / ПДКс.с. или ПДКм.р.)
	-99.99
	4
	-

	18.
	КВИО
	-
	-
	-

	19.
	lg Kow (oктaнoл/вoдa)
	-
	-
	-

	20.
	Персистентность: трансформация в окружающей среде
	-
	-
	-

	21.
	Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке
	-
	-
	-

	22.
	Мутагенность
	есть возможн.проявления для животных
	3
	[27]

	23.
	ПДКпп в продуктах питания (мг/кг)
	0.400
	2
	[45]

	24.
	Информационное обеспечение
	
	4
	-



Токсикологические, санитарно-гигиенические и физико-химические показатели опасности компонента:  Свинца(IV) оксид, Свинца диоксид

	№ п/п
	Наименование первичного показателя опасности компонента отхода
	Значение показателя опасности по данному компоненту отхода
	Балл
	Использованная литература,
№ по перечню

	1.
	ПДКп (ОДК*) (мг/кг)
	32.000000
	2
	[1]

	2.
	ПДКв (ОДУ) (мг/л)
	0.010000
	2
	[58]

	3.
	ПДКр.з. (мг/м3)
	0.0500000
	1
	[56]

	4.
	ПДКс.с.(ПДКм.р., ОБУВ) (мг/м3)
	0.0003000
	1
	[60]

	5.
	Класс опасн.в воде(хоз-пит. использования)
	2
	2
	[58]

	6.
	Класс опасности в рабочей зоне
	1
	1
	[56]

	7.
	Класс опасности в атмосферном воздухе 
	1
	1
	[60]

	8.
	Класс опасности в почве
	1
	1
	[2]

	9.
	DL50 (мг/кг)
	-
	-
	-

	10.
	CL50 (мг/м3)
	-
	-
	-

	11.
	Канцерогенность
	-
	-
	-

	12.
	Lg(S, мг/л / ПДКв, мг/л)
	0.00
	4
	-

	13.
	Lg(Снac, мг/м3 / ПДКр.з)
	-99.99
	4
	-

	14.
	ПДКв.р. (мг/л)
	0.00600000
	2
	[12]

	15.
	DL50skin  (мг/кг)
	-
	-
	-

	16.
	CL50W (мг/л/96ч)
	-
	-
	-

	17.
	Lg(Снас, мг/м3 / ПДКс.с. или ПДКм.р.)
	-99.99
	4
	-

	18.
	КВИО
	-
	-
	-

	19.
	lg Kow (oктaнoл/вoдa)
	-
	-
	-

	20.
	Персистентность: трансформация в окружающей среде
	-
	-
	-

	21.
	Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке
	накопление во всех звеньях
	1
	[92]

	22.
	Мутагенность
	-
	-
	-

	23.
	ПДКпп в продуктах питания (мг/кг)
	0.100
	2
	[45]

	24.
	Информационное обеспечение
	
	4
	-



Токсикологические, санитарно-гигиенические и физико-химические показатели опасности компонента:  Цинка оксид

	№ п/п
	Наименование первичного показателя опасности компонента отхода
	Значение показателя опасности по данному компоненту отхода
	Балл
	Использованная литература,
№ по перечню

	1.
	ПДКп (ОДК*) (мг/кг)
	23.000000
	2
	[1]

	2.
	ПДКв (ОДУ) (мг/л)
	1.000000
	3
	[58]

	3.
	ПДКр.з. (мг/м3)
	0.5000000
	2
	[56]

	4.
	ПДКс.с.(ПДКм.р., ОБУВ) (мг/м3)
	0.0500000
	2
	[60]

	5.
	Класс опасн.в воде(хоз-пит. использования)
	3
	3
	[58]

	6.
	Класс опасности в рабочей зоне
	2
	2
	[56]

	7.
	Класс опасности в атмосферном воздухе 
	3
	3
	[60]

	8.
	Класс опасности в почве
	1
	1
	[2]

	9.
	DL50 (мг/кг)
	7950.00000
	4
	[92]

	10.
	CL50 (мг/м3)
	2500.00000
	2
	[92]

	11.
	Канцерогенность
	-
	-
	-

	12.
	Lg(S, мг/л / ПДКв, мг/л)
	-
	-
	-

	13.
	Lg(Снac, мг/м3 / ПДКр.з)
	-
	-
	-

	14.
	ПДКв.р. (мг/л)
	0.01000000
	2
	[12]

	15.
	DL50skin  (мг/кг)
	-
	-
	-

	16.
	CL50W (мг/л/96ч)
	0.4
	1
	[92]

	17.
	Lg(Снас, мг/м3 / ПДКс.с. или ПДКм.р.)
	-
	-
	-

	18.
	КВИО
	-
	-
	-

	19.
	lg Kow (oктaнoл/вoдa)
	-
	-
	-

	20.
	Персистентность: трансформация в окружающей среде
	-
	-
	-

	21.
	Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке
	накопление в нескольких звеньях
	2
	[92]

	22.
	Мутагенность
	есть возможн.проявления для животных
	3
	[92]

	23.
	ПДКпп в продуктах питания (мг/кг)
	3.000
	3
	[14]

	24.
	Информационное обеспечение
	
	4
	-



Токсикологические, санитарно-гигиенические и физико-химические показатели опасности компонента:  Натрия оксид

	№ п/п
	Наименование первичного показателя опасности компонента отхода
	Значение показателя опасности по данному компоненту отхода
	Балл
	Использованная литература,
№ по перечню

	1.
	ПДКп (ОДК*) (мг/кг)
	-
	-
	-

	2.
	ПДКв (ОДУ) (мг/л)
	200.000000
	4
	[58]

	3.
	ПДКр.з. (мг/м3)
	-
	-
	-

	4.
	ПДКс.с.(ПДКм.р., ОБУВ) (мг/м3)
	0.0100000
	2
	[61]

	5.
	Класс опасн.в воде(хоз-пит. использования)
	4
	4
	[58]

	6.
	Класс опасности в рабочей зоне
	-
	-
	-

	7.
	Класс опасности в атмосферном воздухе 
	-
	-
	-

	8.
	Класс опасности в почве
	-
	-
	-

	9.
	DL50 (мг/кг)
	-
	-
	-

	10.
	CL50 (мг/м3)
	-
	-
	-

	11.
	Канцерогенность
	-
	-
	-

	12.
	Lg(S, мг/л / ПДКв, мг/л)
	-
	-
	-

	13.
	Lg(Снac, мг/м3 / ПДКр.з)
	-
	-
	-

	14.
	ПДКв.р. (мг/л)
	120.00000000
	4
	[12]

	15.
	DL50skin  (мг/кг)
	-
	-
	-

	16.
	CL50W (мг/л/96ч)
	-
	-
	-

	17.
	Lg(Снас, мг/м3 / ПДКс.с. или ПДКм.р.)
	-
	-
	-

	18.
	КВИО
	-
	-
	-

	19.
	lg Kow (oктaнoл/вoдa)
	-
	-
	-

	20.
	Персистентность: трансформация в окружающей среде
	с более выраж.влиянием др.критериев
	2
	[92]

	21.
	Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке
	накопление в одном звене
	3
	[92]

	22.
	Мутагенность
	-
	-
	-

	23.
	ПДКпп в продуктах питания (мг/кг)
	-
	-
	-

	24.
	Информационное обеспечение
	
	1
	-



Токсикологические, санитарно-гигиенические и физико-химические показатели опасности компонента:  Никеля оксиды

	№ п/п
	Наименование первичного показателя опасности компонента отхода
	Значение показателя опасности по данному компоненту отхода
	Балл
	Использованная литература,
№ по перечню

	1.
	ПДКп (ОДК*) (мг/кг)
	4.000000
	1
	[1]

	2.
	ПДКв (ОДУ) (мг/л)
	0.020000
	2
	[58]

	3.
	ПДКр.з. (мг/м3)
	0.0500000
	1
	[56]

	4.
	ПДКс.с.(ПДКм.р., ОБУВ) (мг/м3)
	0.0010000
	1
	[60]

	5.
	Класс опасн.в воде(хоз-пит. использования)
	2
	2
	[58]

	6.
	Класс опасности в рабочей зоне
	1
	1
	[56]

	7.
	Класс опасности в атмосферном воздухе 
	2
	2
	[60]

	8.
	Класс опасности в почве
	2
	2
	[2]

	9.
	DL50 (мг/кг)
	-
	-
	-

	10.
	CL50 (мг/м3)
	-
	-
	-

	11.
	Канцерогенность
	доказана для человека
	1
	[63]

	12.
	Lg(S, мг/л / ПДКв, мг/л)
	3.85
	2
	-

	13.
	Lg(Снac, мг/м3 / ПДКр.з)
	-99.99
	4
	-

	14.
	ПДКв.р. (мг/л)
	0.01000000
	2
	[12]

	15.
	DL50skin  (мг/кг)
	-
	-
	-

	16.
	CL50W (мг/л/96ч)
	-
	-
	-

	17.
	Lg(Снас, мг/м3 / ПДКс.с. или ПДКм.р.)
	-99.99
	4
	-

	18.
	КВИО
	-
	-
	-

	19.
	lg Kow (oктaнoл/вoдa)
	-
	-
	-

	20.
	Персистентность: трансформация в окружающей среде
	-
	-
	-

	21.
	Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке
	накопление в нескольких звеньях
	2
	[92]

	22.
	Мутагенность
	есть возможн.проявления для животных
	3
	[14]

	23.
	ПДКпп в продуктах питания (мг/кг)
	-
	-
	-

	24.
	Информационное обеспечение
	
	4
	-



Токсикологические, санитарно-гигиенические и физико-химические показатели опасности компонента:  Кадмия оксид

	№ п/п
	Наименование первичного показателя опасности компонента отхода
	Значение показателя опасности по данному компоненту отхода
	Балл
	Использованная литература,
№ по перечню

	1.
	ПДКп (ОДК*) (мг/кг)
	2.000000
	1
	[70]

	2.
	ПДКв (ОДУ) (мг/л)
	0.001000
	1
	[58]

	3.
	ПДКр.з. (мг/м3)
	0.0100000
	1
	[56]

	4.
	ПДКс.с.(ПДКм.р., ОБУВ) (мг/м3)
	0.0003000
	1
	[60]

	5.
	Класс опасн.в воде(хоз-пит. использования)
	2
	2
	[58]

	6.
	Класс опасности в рабочей зоне
	1
	1
	[56]

	7.
	Класс опасности в атмосферном воздухе 
	1
	1
	[60]

	8.
	Класс опасности в почве
	1
	1
	[2]

	9.
	DL50 (мг/кг)
	72.00000
	2
	[28]

	10.
	CL50 (мг/м3)
	250.00000
	1
	[92]

	11.
	Канцерогенность
	доказана для человека
	1
	[92]

	12.
	Lg(S, мг/л / ПДКв, мг/л)
	3.70
	2
	-

	13.
	Lg(Снac, мг/м3 / ПДКр.з)
	-99.99
	4
	-

	14.
	ПДКв.р. (мг/л)
	0.00500000
	2
	[12]

	15.
	DL50skin  (мг/кг)
	-
	-
	-

	16.
	CL50W (мг/л/96ч)
	-
	-
	-

	17.
	Lg(Снас, мг/м3 / ПДКс.с. или ПДКм.р.)
	-99.99
	4
	-

	18.
	КВИО
	-
	-
	-

	19.
	lg Kow (oктaнoл/вoдa)
	-
	-
	-

	20.
	Персистентность: трансформация в окружающей среде
	-
	-
	-

	21.
	Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке
	накопление в нескольких звеньях
	2
	[92]

	22.
	Мутагенность
	есть возможн.проявления для человека
	2
	[92]

	23.
	ПДКпп в продуктах питания (мг/кг)
	0.010
	2
	[45]

	24.
	Информационное обеспечение
	
	4
	-



Токсикологические, санитарно-гигиенические и физико-химические показатели опасности компонента:  Титана оксид

	№ п/п
	Наименование первичного показателя опасности компонента отхода
	Значение показателя опасности по данному компоненту отхода
	Балл
	Использованная литература,
№ по перечню

	1.
	ПДКп (ОДК*) (мг/кг)
	-
	-
	-

	2.
	ПДКв (ОДУ) (мг/л)
	0.100000
	2
	[58]

	3.
	ПДКр.з. (мг/м3)
	10.0000000
	3
	[56]

	4.
	ПДКс.с.(ПДКм.р., ОБУВ) (мг/м3)
	0.5000000
	3
	[61]

	5.
	Класс опасн.в воде(хоз-пит. использования)
	3
	3
	[58]

	6.
	Класс опасности в рабочей зоне
	4
	4
	[56]

	7.
	Класс опасности в атмосферном воздухе 
	-
	-
	-

	8.
	Класс опасности в почве
	-
	-
	-

	9.
	DL50 (мг/кг)
	10000.00000
	4
	[92]

	10.
	CL50 (мг/м3)
	-
	-
	-

	11.
	Канцерогенность
	-
	-
	-

	12.
	Lg(S, мг/л / ПДКв, мг/л)
	0.00
	4
	-

	13.
	Lg(Снac, мг/м3 / ПДКр.з)
	-99.99
	4
	-

	14.
	ПДКв.р. (мг/л)
	-
	-
	-

	15.
	DL50skin  (мг/кг)
	9999.0
	4
	[92]

	16.
	CL50W (мг/л/96ч)
	-
	-
	-

	17.
	Lg(Снас, мг/м3 / ПДКс.с. или ПДКм.р.)
	-99.99
	4
	-

	18.
	КВИО
	-
	-
	-

	19.
	lg Kow (oктaнoл/вoдa)
	-
	-
	-

	20.
	Персистентность: трансформация в окружающей среде
	-
	-
	-

	21.
	Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке
	накопление в одном звене
	3
	[92]

	22.
	Мутагенность
	-
	-
	-

	23.
	ПДКпп в продуктах питания (мг/кг)
	-
	-
	-

	24.
	Информационное обеспечение
	
	4
	-
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	*	В случаях отсутствия ПДК токсичного компонента отхода допустимо использование другой нормативной величины, указанной в скобках.
Перечень литературы, использованной для определения значений токсикологических, санитарно-гигиенических и физико-химических показателей опасности компонентов отхода приведен в Приложении А.
Используемые сокращения приведены в Приложении Б.
По установленным значениям показателей опасности последнему присваивается балл от 1  до 4.
Коэффициент Wi рассчитывается по формуле:
LgWi  = 1,2 (Xi – 1)
где	Xi	—	усредненный параметр опасности компонента отхода.
При расчете величины Xi учитывается информационный показатель I, который зависит от числа используемых показателей опасности.
Усредненный параметр опасности компонента отхода Xi вычисляется делением суммы баллов по всем показателям, включая информационный, на общее число показателей.
Информационный показатель I имеет следующие значения (в баллах):
	Число используемых показателей опасности (n)
	БАЛЛ

	n=<6
	1

	n=7-8
	2

	n=9-10
	3

	n=11-12
	4


Приложение А
Перечень литературы, использованной для определения значений первичных показателей опасности компонентов отхода.
1.Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве, Госкомсанэпиднадзор РФ, утв. 06.02.1992 г. N 1.
2.МУ 2.1.7.730-99.Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест, М., 1999.
12.Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и ОБУВ вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, М.:ВНИРО, 1999.
14.Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIIIгрупп. Справочник /Бандман А.Л., Волкова Н.В. и др., под ред. Филова В.А. и др., Л.: Химия, 1989.
27.МРПТХВ Медь и ее неорганические соединения N120, М., 1989.
28.МРПТХВ Кадмий N69, М., 1984.
45.Экологические аспекты экспертизы изобретений. Справочник, ч.1., М., 1989.
56.ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, Минздрав России, утв. 30.04.2003 г. N 77.
58.ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, Минздрав России, утв. 30.04.2003 г. N 78.
60.ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, Минздрав России, утв. 21.05.2003 г. N 114.
61.ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных меcт, Минздрав России, утв. 21.05.2003 г. N 116.
63.ГН 1.1.725-98 Перечень веществ, продуктов, производственных и бытовых факторов, канцерогенных для человека, Минздрав России, утв. 23.12.1998г. N 32, М., 1999.
70.ГН 2.1.7.020-94 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и мышьяка в почвах. Дополнение N 1 к Перечню ПДК и ОДК N6229-91, Госкомсанэпиднадзор, утв. 27.12.1994 г. N 13.
92.ФГУЗ "Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ (РРПОХБВ)" Роспотребнадзора России, АРИПС "Опасные вещества", Токсикологический вестник,  М., 1994-2002.
109.ГН 2.1.5.2280-07 Дополнения и изменения N1 к ГН 2.1.5.1315-03.Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
122.ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве
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Приложение Б
Перечень сокращений в протоколе расчета класса опасности отхода
ПДКп (мг/кг)	– предельно-допустимая концентрация химического вещества в почве.
ОДК	– ориентировочно-допустимая концентрация вещества в почве.
ПДКв (мг/л)	– предельно-допустимая концентрация химического вещества в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
ОДУ	– ориентировочно-допустимый уровень содержания вещества в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
ПДКв.р.(мг/л)	– предельно-допустимая концентрация химического вещества в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей.
ПДКр.з. (мг/м3)	– предельно-допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны.
ПДКс.с.(мг/м3)	– предельно-допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе населенных мест.
ПДКм.р.(мг/м3)	– предельно-допустимая максимально разовая концентрация химического вещества в воздухе населенных мест.
ОБУВ	– ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в атмосферном воздухе.
ПДКпп (мг/кг)	– предельно допустимая концентрация химического вещества в продуктах питания.
S (мг/л)	– растворимость компонента отхода (вещества)в воде при 20С
Снас (мг/м3)	– насыщающая концентрация вещества в воздухе при 20С и нормальном давлении.
Kow	– коэффициент распределения в системе октанол/вода при 20С.
КВИО 	– коэффициент возможности ингаляционного отравления – отношение концентрации насыщения вещества в воздухе (Снас) к LC50 для лабораторных животных при ингаляционном поступлении в унифицированных условиях (20 град. С, экспозиция - 2 часа, мыши; 4 часа - крысы).
CLW50 (мг/л/96ч)	– средняя смертельная концентрация вещества в воде, вызывающая гибель 50% всех взятых в опыт гидробионтов (дафний, рыб) через 96 часов.
DL50 (мг/кг)	– средняя смертельная доза вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50% всех взятых в опыт лабораторных животных при однократном пероральном введении в унифицированных условиях.
CL50 (мг/м3)	– средняя смертельная концентрация вещества, вызывающая гибель 50% всех взятых в опыт лабораторных животных при однократном ингаляционном введении в унифицированных условиях.
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