ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПРОЕКТ)

НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

«РЕКОНСТРУКЦИЯ  ПОЛИГОНА  ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ  ОТХОДОВ  (СТРОИТЕЛЬСТВО  ВТОРОЙ  КАРТЫ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ОТХОДОВ)                               ОАО «ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
	1.1.
	Заказчик планируемой деятельности
	ОАО «Выксунский металлургический завод»

	1.2.
	Генеральный проектировщик
	ЗАО «Лаборатория Проекта»

	1.3.
	Заказчик Работ на проведение ОВОС по Договору
	ЗАО «Лаборатория Проекта»

	1.4.
	Наименование и адрес ответственного исполнителя ОВОС
	ЗАО «ГК ШАНЭКО»

115522, г. Москва, ул. Москворечье, д.4, корп. 3

	1.5.
	Намечаемая деятельность
	Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов (строительство второй карты размещения отходов) ОАО «ВМЗ».

	1.6.
	Район и площадка размещения объекта
	Россия, Нижегородская область, городской округ город Выкса, Проммикрорайон № 26, ОАО «ВМЗ», участок «Полигон» в районе р.п. Ближне-Песочное.

	1.7.
	Назначение производства
	Захоронение:

· твердых бытовых отходов от предприятий ЗАО «ОМК», сторонних организаций и жилого фонда городского округа г. Выкса;

· промышленных отходов 4-5 класса опасности предприятий ЗАО «ОМК», городского округа г. Выкса и сторонних организаций.

	1.8.
	Основные решения по реконструкции
	Реконструкция полигона предполагает ввод в эксплуатацию карты №2, для чего будут выполнены следующие работы:

· подготовка территории карты №2: расчистка от кустарника и осушение котлована;

· демонтаж второго накопителя промышленных отходов;

· установка недостающего ограждения полигона;

· установка автомобильных весов грузоподъемностью 60 тонн при въезде на полигон с возможностью вывода информации дежурному персоналу в КПП;

· установка дезинфицирующей ванны для колес автотранспорта при выезде с полигона;

· организация наружного электроосвещения территории карты ТБО №2;

· организация подъездных путей к карте ТБО №2;

· организация пожарных проездов к карте ТБО №2 и вокруг карты ТБО №2 и полигона в целом. При невозможности  организации сквозного проезда организовать проезды в соответствии с действующими нормативами;

· прокачка и обустройство существующих пробоотборных скважин и бурение дополнительных скважин;

· организация  площадки для накопления КГМ на месте демонтированного второго накопителя промышленных отходов;

· организация водонепроницаемого покрытия 2 карты ТБО: 2 карта была подготовлена на месте глиняного карьера и имеет естественное водонепроницаемое покрытие «глиняный замок».  При необходимости предусмотреть организацию противофильтрационного экрана с применением современных геосинтетических материалов;

· реконструкция хоз. - бытовых и производственных помещений;

· реконструкция существующих или строительство новых отстойников и  противопожарных резервуаров;

· устройство системы сбора и отвода фильтрата с карты ТБО №2;

· устройство дороги на верхнюю площадку склада ТБО;

· работы по окончательной планировке откосов, верхней площадки склада, создание верхнего противофильтрационного экрана;

· проведение рекультивации полигона с применением  гидроизоляции;

· устройство системы дегазации.

	1.9.
	Основные проектируемые сооружения
	1. Автомобильные весы (грузоподъемность 60 тонн).

2. Дезинфицирующая ванна для колес автотранспорта.

3. Площадка для накопления КГМ.

4. Трансформаторная подстанция.

	1.10.
	Основные решения по использованию и реконструкции существующих зданий и сооружений
	Проект предусматривает:

· прокачку и обустройство существующих пробоотборных скважин (необходимость определяется инженерными изысканиями);

· реконструкцию хоз. - бытовых и производ-ственных помещений (необходимость определяется по результатам инженерных изысканий, в процессе исследований ОВОС и при проектировании объекта и согласовывается с Заказчиком);

· реконструкцию существующих отстойников и  противопожарных резервуаров (при необходимости увеличения их объема или необходимости их замены по согласованию с Заказчиком).

	2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ОВОС

	2.1.

	Нормативные  правовые требования  к  выполнению работ/документации
	1. Федеральный закон от 10.01.2002 г.    № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

2. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологической благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

3. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. № 96-ФЗ.

4. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ.

5. Федеральный закон «О недрах» от 03.03.1995 № 27-ФЗ.

6. Водный кодекс Российской Федерации.

7. Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

8. Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 N 52-ФЗ.

9. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. N166-ФЗ.

10. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (Приложение к приказу Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372).

11. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

12. Иные Федеральные и региональные нормативно-правовые акты, содержащие требования в области охраны окружающей среды.

	2.2.
	Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду
	2013 г.

	2.3.
	Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду
	 1.   Рекогносцировочные исследования;

2. Расчетные методы определения параметров воздействий по утвержденным методикам;

 3. Метод оценок параметров воздействий с использованием данных по объектам-аналогам;

 4. Метод экспертных оценок для оценки воздействий, параметры которых не могут быть определены непосредственными измерениями/ расчетами;

5.  Методы моделирования изменений компонентов окружающей среды в результате воздействий;

6. Методы экспертных оценок последствий для компонентов среды;

7. Метод причинно-следственных связей для анализа непрямых воздействий;

8. Методы анализа и учета мнений, пожеланий, рекомендаций заинтересованных сторон, полученных при обсуждении намечаемой деятельности.

	2.4.
	Рассматриваемые альтернативы
	Рассмотрению в исследованиях ОВОС подлежат альтернативные планировочные и технические решения – в случае, если они характеризуются  принципиальными отличиями в части параметров воздействия на окружающую среду.

	2.5.
	Ассоциированные проекты
	Отсутствуют

	2.6.
	Анализ риска и последствий аварийных ситуаций
	Анализ риска аварийных ситуаций, их последствий, требуемых предупредительных мер, в том числе связанных с природными процессами и явлениями рассматривается в разделе обеспечения технической безопасности.

Анализ выполняется с учетом результатов предварительной экологической оценки.

	2.7.
	Области исследований ОВОС на этапе разработки проектной документации
	1. В качестве материалов предварительной экологической оценки используются выполненные ранее (2011 г.) ЗАО «ИСТОКИ» исследования ОВОС по проектируемому объекту.
2. Оценка воздействия на земельные ресурсы:

· Включить в состав материалов сведения о наличии либо отсутствии на территории намечаемой деятельности ООПТ, объектов культурного наследия, месторождений полезных ископаемых и зон санитарной охраны водозаборов (согласно ГПЗУ и информации уполномоченных органов)
3. Оценка воздействия на атмосферный воздух населенных мест в части химического загрязнения:

· Провести расчеты выбросов загрязняющих веществ от вновь устанавливаемого технологического оборудования в соответствии с проектными техническими характеристиками, технологической схемой и ПЗУ.

· Провести расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ от действующей карты ТБО с учетом введения в действие второй карты и фонового загрязнения атмосферы.

· Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ и климатические характеристики района расположения предприятия принять по справке ЦГМС 2013 г. 

· Уточнить и подтвердить расчетами предельно допустимый выброс всех загрязняющих веществ, выделяющихся при эксплуатации объектов, для включения в раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

· Провести анализ аварийных ситуаций, выполнить расчеты выбросов и рассеивания загрязняющих веществ при наиболее характерных аварийных режимах.

· Провести расчеты выбросов загрязняющих веществ на стадии строительства (по материалам ПОС) и расчеты рассеивания с учетом действующего производства и фонового загрязнения атмосферы.

· Определить плату за выброс загрязняющих веществ в атмосферу на стадии строительства.

· Определить ежегодную плату за выброс загрязняющих веществ в атмосферу на стадии эксплуатации с учетом ввода в эксплуатацию второй карты полигона.

· Подготовить материалы для проведения ведомственного контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов (разработать «План-график контроля»).

· Обоснование достаточности размеров расчетной СЗЗ.
4. Оценка воздействия на атмосферный воздух населенных мест в части внешнего шума:
· Провести инвентаризацию источников шума, включая расчеты шумовых характеристик, использование данных аналогов, экспертные оценки. 

· Провести количественное определение уровней (интенсивности, масштаба) воздействий.
· Разработать перечень мероприятий (при необходимости), обеспечивающих допустимость ожидаемого шумового воздействия, в том числе с учетом выявленных условий и требований (общие нормативно-технические требования, специальные, особые) и оценить их эффективность.
Оценка воздействия прочих физических факторов на среду обитания и компоненты/объекты окружающей среды с учетом результатов предварительной оценки не проводится.

	
	
	5. Оценка воздействия на компоненты окружающей среды отходов, образующихся на стадиях строительства и эксплуатации:
· Провести ИЭИ с целью оценки уровня загрязнения грунтов на участке намечаемой деятельности и принять решение о порядке обращения с отходами в виде загрязненных грунтов (в случае их выявления);
· Провести уточнение номенклатуры отходов, образующихся на стадиях строительства и эксплуатации объектов намечаемой деятельности;
· Определить объемы образования отходов, образующихся на стадиях строительства и эксплуатации объектов намечаемой деятельности;
· Определить параметры (потребную вместимость) площадок накопления отходов с учетом реализации намечаемой деятельности;
· Оценить размеры платежей за размещение отходов.

	
	
	6. Оценка воздействия на поверхностные воды:

· Проанализировать фондовые данные о современном состоянии поверхностных водных объектов в районе намечаемой деятельности, нормативно-разрешительную документацию по текущей водохозяйственной деятельности предприятия;

· Провести изыскания с целью уточнения гидрологического и гидрохимического режима местных водотоков - потенциальных приемников сточных вод, образующихся на стадиях строительства и эксплуатации объектов намечаемой деятельности;

· Проанализировать сводный водный баланс и обосновать проектные решения по организации водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в период строительства и эксплуатации объектов намечаемой деятельности;

· Обосновать программу производственного контроля за сбросами загрязняющих веществ и экологического мониторинга за состоянием поверхностных водотоков, в случае принятия решения об отведении сточных вод в поверхностные водотоки.

· Оценить размеры компенсационных платежей за загрязнение поверхностных вод в период строительства объектов намечаемой деятельности, в случае принятия решения об отведении сточных вод в поверхностные водотоки;

· Определить ежегодную плату за сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты в период эксплуатации реконструированного производства, в случае принятия решения об отведении сточных вод в поверхностные водотоки.

	
	
	7. Оценка воздействия на недра, геологическую среду и подземные воды:

· Проанализировать фондовые данные о современном состоянии подземных вод в районе намечаемой деятельности;
· Провести изыскания с целью уточнения современного гидрохимического состояния подземных вод территории;
· Провести оценку воздействия существующей карты полигона на подземные воды;
· Обосновать необходимость устройства противофильтрационного экрана из геосинтетических материалов, либо отсутствие таковой;
· Обосновать программу экологического мониторинга за состоянием подземных вод. При необходимости внести предложения по реконструкции существующей сети наблюдательных скважин.

	
	
	8. Оценка воздействия на почвенный покров:

· Провести изыскания с целью:

· установления наличия либо отсутствия почвенного покрова на участке намечаемой деятельности (вторая карта полигона);

· выполнить оценку загрязнения субстратов площадки, определить категории загрязнения и дать предложения по их возможному использованию;

· при наличии почвенного покрова и/или потенциально-плодородных пород на участке намечаемой деятельности, дать экологическое обоснование решений по его использованию при проведении рекультивации нарушенных земель.

· При отсутствии почв и потенциально-плодородных пород на участке намечаемой деятельности исследования ОВОС по данному аспекту не проводить.

· В целях контроля качества почв зоны воздействия объекта дать соответствующие предложения в программу производственного контроля и экологического мониторинга.

	
	
	9. Оценка воздействия на растительность и наземный животный мир:

· Рассчитать зону шумового дискомфорта на период строительства и эксплуатации;

· Оценить совокупное влияние перечисленных факторов на население животных прилегающих к промплощадке территорий.

	
	
	10. Оценка воздействия на водные биологические ресурсы:

· Провести изыскания с целью определения рыбохозяйственной ценности расположенных в непосредственной близости от проектируемого объекта водотоков.

· На этапе исследований ОВОС, в части обоснования проектных решений, связанных с минимизацией воздействия на водную биоту, в случае принятия решения об отведении сточных вод в поверхностные водотоки (и в случае наличия природных водотоков) на какой-либо стадии жизненного цикла объекта, необходимо:

· провести расчет ущерба, обусловленного вредным воздействием на водные биологические ресурсы и среду их обитания;

· разработать перечень мероприятий по минимизации воздействий на водную биоту;

Обосновать программу экологического мониторинга за состоянием ВБР.

	2.8.
	Состав исследований ОВОС в выбранной области
	1. Оценка параметров техногенных воздействий с учетом принимаемых проектных решений.

2. Прогноз изменений в компонентах окружающей среды с учетом прогнозных воздействий.

3. Оценка эффективности и обоснование достаточности проектных мероприятий по охране окружающей среды.

	2.9. 
	Основные задачи при проведении ОВОС
	1. Учет рекомендаций и условий согласующих организаций.

2. Изучение и учет мнения общественности и общественных организаций, результатов общественных обсуждений.

3. Анализ предполагаемых технических решений намечаемой деятельности, определение основных источников и видов воздействий на окружающую среду.

4. Проведение оценки воздействия объектов намечаемой деятельности на компоненты природной окружающей среды, связанных с ними экологических последствий.

5. Подготовка рекомендаций для Заказчика и проектных организаций по изменению (при необходимости) проектных решений, включению в состав проекта превентивных и компенсационных природоохранных мероприятий.

6. Разработка мероприятий по охране окружающей среды и проведение оценки эффективности природоохранных мероприятий.

	2.10.
	План проведения информирования общественности
	1. Проинформировать население о разработке Технического задания на проведение ОВОС, а также о том, где можно ознакомиться с проектом ТЗ. Замечания и предложения принимать не менее 30 дней со дня объявления.

2. На основании ТЗ провести исследования ОВОС, разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМ ООС) и проинформировать население о том, где можно ознакомиться с предварительным вариантом материалов ОВОС. Принимать замечания и предложения к предварительному варианту материалов ОВОС от населения не менее 30 дней.

3. Совместно с органами местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ провести общественные слушания проекта ТЗ и (или) предварительного варианта материалов ОВОС.

4. Для информирования общественности и других участников ОВОС опубликовать объявления об обсуждении проекта ТЗ и последующего обсуждения предварительного варианта материалов ОВОС в официальных изданиях органов исполнительной власти, в соответствии с требованиями ст. 4.3 Положения об ОВОС (утв. приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372). В объявлении указать адрес и сроки принятия замечаний и предложений.

	2.11.
	Предполагаемый состав и содержание материалов по оценке воздействия на окружающую среду
	Результаты работ представляются по каждому этапу и в целом в виде текстовых  и графических материалов:

· проект Технического задания на проведение ОВОС (ТЗ ОВОС);

· материалы Оценки воздействия на окружающую среду, включая результаты проведенных исследований/изысканий, общественных обсуждений;

· раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».


